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РЕШЕНИЕ
Думы городского округа Верхняя Пышма


от 24 сентября 2026 года № 48/5

Об утверждении Нормативов
градостроительного проектирования
городского округа Верхняя Пышма


[bookmark: _Hlk37181948]Рассмотрев представленный администрацией городского округа Верхняя Пышма проект решения Думы городского округа Верхняя Пышма «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма», в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01.08.2023 № 435-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области», руководствуясь статьями 21 и 42 Устава городского округа Верхняя Пышма Свердловской области,
Дума городского округа Верхняя Пышма

РЕШИЛА:

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма (прилагаются).
2. Признать утратившими силу Решения Думы городского округа Верхняя Пышма:
1) от 25 февраля 2016 года № 40/5 «О Нормативах градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма»;
2) от 21 декабря 2017 года № 67/9 «О внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма»;
3) от 31 марта 2022 года № 47/5 «О внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма»;
4) от 27 апреля 2023 года № 60/7 «О внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма».
[bookmark: _Hlk37181497][bookmark: sub_2]3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 марта 2027 года и действует по 28 февраля 2033 года.
4. Опубликовать настоящее Решение на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма» (www.верхняяпышма-право.рф), в газете «Красное знамя» и разместить на официальных сайтах городского округа Верхняя Пышма и Думы городского округа Верхняя Пышма.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Верхняя Пышма по муниципальной собственности и градостроительной деятельности (председатель В. Л. Волков).


Председатель Думы
городского округа
Верхняя Пышма							В. С. Медведева


Глава
городского округа
Верхняя Пышма							И. С. Зернов

УТВЕРЖДЕНЫ Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 24 сентября 2026 года № 48/5


Нормативы градостроительного проектирования
городского округа Верхняя Пышма

Состав
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[bookmark: _Toc12639]РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc11686]Статья 1. Определение целей нормирования в увязке с документами стратегического планирования
Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма (далее – НГП ГО) устанавливают предельные показатели обеспечения населения городского округа Верхняя Пышма (далее – городской округ) объектами местного значения и их территориальной доступности.
В соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) НГП ГО утверждаются нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления – решением Думы городского округа Верхняя Пышма (далее – Дума).
Целью утверждения и применения НГП ГО является повышение качества обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства с учетом планируемых показателей социально-экономического развития, установленных соответствующими документами стратегического планирования Свердловской области и городского округа.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов могут варьироваться в соответствии с планировочными особенностями систем расселения и населенных пунктов, характеристиками сложившейся и планируемой застройки, характером освоения территории: застройкой свободных участков или комплексным развитием застроенных территорий, а также в зависимости от иных факторов.
НГП ГО действуют на всей территории городского округа, обязательны для исполнения и соблюдения всеми юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
НГП ГО направлены:
– на обеспечение повышения качества жизни населения городского округа и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативными правовыми актами городского округа, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;
– на повышение эффективности использования территорий в границах городского округа на основе рационального зонирования, исторически преемственной планировочной организации и застройки;
– на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений;
– на установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации.
Срок действия НГП ГО – с 01 марта 2027 года по 28 февраля 2033 года.

Статья 2. Перечень терминов, определений и сокращений, использованных в НГП ГО
1. Термины и определения, применяемые в НГП ГО
Гостевая стоянка автомобилей – открытая площадка, предназначенная для стоянки легковых автомобилей гостей жильцов дома[footnoteRef:1]. [1:  СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»;] 

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории городского округа.
Жилое помещение – изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства)[footnoteRef:2]. [2:  Жилищный кодекс Российской Федерации] 

Малоэтажная модель городской среды – функционально-пространственная организация жилой и многофункциональной застройки квартала/кварталов, в которых обеспечивается взаимная пешеходная доступность, для которой характерна застройка из жилых зданий малой этажности, в том числе блокированная застройка и земельными участками при домах (квартирах), малоэтажные многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома[footnoteRef:3]. [3:  СП 533.1325800.2024 Свод правил «Градостроительство. Модель городской среды малоэтажная. Правила проектирования»;] 

Модель городской среды – комплекс типологических характеристик и параметров объектов жилой, социальной, общественно-деловой застройки, инженерной, транспортной и пешеходной инфраструктуры, элементов благоустройства территории жилых и общественно-деловых зон, в которой обеспечивается взаимная пешеходная доступность[footnoteRef:4]. [4:  СП 531.1325800.2024 Свод Правил «Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения»;] 

Обеспеченность населения жилищным фондом – количество квадратных метров жилищного фонда на 1 человека, проживающего на территории городского округа.
Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас2.
Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского округа полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом городского округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа.
Озелененные территории общего пользования – территории, используемые для рекреации населения городского округа. В состав озелененных территорий общего пользования, как правило, включаются парки, сады, скверы, бульвары, набережные, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки и другие рекреационно-природные территории.
Парковки (парковочные места и (или) машино-места) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки – открытые площадки или гараж-стоянка (наземная, подземная, встроенная), предназначенные для организованного хранения легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.).
Парковки (парковочные места и (или) машино-места) для нежилой застройки – открытые площадки или гараж-стоянка (наземная, подземная, встроенная), предназначенные для организованного хранения легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.).
Придомовая территория – территория, часть участка многоквартирного жилого дома, группы домов, примыкающая к жилым зданиям, находящаяся в преимущественном пользовании жителей домов и предназначенная для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (домов). Придомовая территория отделена от внутриквартальных территорий общего пользования периметром застройки, ландшафтными и планировочными решениями. Придомовые озелененные территории – элементы придомовой территории[footnoteRef:5]. [5:  СП 476.1325800.2020 Свод правил. Территория городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»;] 

Пешеходная доступность – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости передвижения без использования транспортных средств в условиях стандартной для местности погоды лицом с нормальными физическими возможностями. Средняя скорость передвижения пешехода принимается равной 5 км/час[footnoteRef:6]. [6:  Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01.08.2023 № 435-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;] 

Радиус доступности – определяется как кратчайшее расстояние от границы участка размещения объекта обслуживания до жилого дома, измеряемое по воздушной прямой5.
Среднеэтажная модель городской среды – функционально-пространственная организация жилой и многофункциональной застройки квартала/кварталов, в которых обеспечивается взаимная пешеходная доступность, для которой характерна застройка из отдельно стоящих многоквартирных зданий средней этажности различных типов (секционные, коридорные, галерейные, точечные), а также сблокированных многоквартирных зданий средней этажности, состоящих из различных типов[footnoteRef:7]. [7:  СП 534.1325800.2024 Свод правил «Градостроительство. Модель городской среды среднеэтажная. Правила проектирования»;] 

Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории – территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в отношении которых заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному развитию территории (с учетом пункта 34 статьи 1, части 5.1 статьи 30 и иных положений ГрК РФ)[footnoteRef:8]. [8:  Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденные Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71;] 

Транспортная доступность – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости движения по территории с использованием транспортных средств, осуществляемого по объектам улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильным дорогам общего пользования. Средняя скорость движения транспорта принимается с учетом нормативных ограничений, загруженности и качественного состояния автомобильных дорог.
Транспортно-пересадочный узел – комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой[footnoteRef:9].  [9:  Градостроительный кодекс Российской Федерации;] 

Уровень автомобилизации – количество автотранспортных средств на 1 000 жителей[footnoteRef:10]. [10:  СП 396.1325800.2018 Свод правил «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»] 

Центральная модель городской среды – функционально-пространственная организация жилой и многофункциональной застройки квартала/кварталов, в которых обеспечивается взаимная пешеходная доступность, для которой характерны повышенные относительно остальной застройки плотность населения и плотность застройки, интенсивность и многофункциональность процессов социальной активности населения, пространственная концентрация и взаимоувязанное размещение жилых зданий и объектов социальной и общественно-деловой застройки; характеризуется наличием многоэтажной застройки[footnoteRef:11]. [11:  СП 532.1325800.2024 Свод правил «Градостроительство. Модель городской среды центральная. Правила проектирования»] 


2. Перечень используемых сокращений и обозначений:
га – гектар;
ГО – городской округ;
ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации;
кв. м – квадратный метр;
кв. м/га – квадратный метр на гектар;
кв. м/чел. – квадратный метр на 1 человека;
км/кв. км – километр на квадратный километр;
кол-во – количество;
м – метр;
мин. – минута;
РНГП СО – региональные нормативы градостроительного проектирования Свердловской области (приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01.08.2023 № 435-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»);
СНиП – строительные нормы и правила;
СП – свод правил по проектированию и строительству;
ТКО – твердые коммунальные отходы;
тыс. – тысяча;
тыс. чел. – тысяча человек;
чел. – человек;
чел./га – человек на гектар;
чел./кв. км – человек на квадратный километр;
шт. – штука.

Статья 3. Перечень областей нормирования, для которых НГП ГО установлены расчетные показатели
В соответствии с ГрК РФ НГП ГО в обязательном порядке применяются при подготовке:
а) Генерального плана городского округа (часть 3 статьи 24 ГрК РФ);
б) документации по планировке территории (пункт 7 части 4 статьи 42, часть 10 статьи 45 ГрК РФ);
в) правил землепользования и застройки – в части определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (пункт 4 части 6 статьи 30 ГрК РФ).
НГП ГО обязательны к учету при разработке концепций развития застройки, архитектурно-градостроительных концепций и иных подобных планировочных и предпроектных работ, проводимых на территории городского округа, отдельных населенных пунктов или их частей и финансируемых из бюджетных или внебюджетных средств.
НГП ГО учитываются при подготовке проектной документации и документации, необходимой для выдачи разрешительных документов, включая подготовку градостроительного плана земельного участка (пункт 2 статьи 57.3 ГрК РФ), в контексте архитектурно-строительного проектирования. Их использование обусловлено требованиями, установленными ГрК РФ.


Таблица 1
Перечень областей нормирования, для которых НГП ГО устанавливают расчетные показатели, и области их применения

	Область нормирования
	Объект местного значения
	Область применения

	
	
	Разработка и внесение изменений в Генеральный план
	Разработка и внесение изменений в документацию по планировке территории
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	2
	3
	4

	Автомобильные дороги межмуниципального значения (местного значения)
	автомобильные дороги местного значения
	+
	+

	
	транспортно-пересадочный узел
	+
	-

	
	велодорожки и велополосы
	-
	+

	Создание и обеспечение функционирования парковок и велопарковок
	парковки (парковочные места и (или) машино-места) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки
	-
	+

	
	парковки (парковочные места и (или) машино-места) для нежилой застройки
	-
	+

	
	гостевые стоянки автомобилей
	-
	+

	
	парковки (парковочные места и (или) машино-места) для электромобилей и гибридных автомобилей для многоквартирной жилой застройки
	-
	+

	
	парковки (парковочные места и (или) машино-места) для электромобилей и гибридных автомобилей для нежилой застройки
	-
	+

	
	велопарковки
	-
	+

	Транспортное обслуживание (общественный транспорт)
	остановочный пункт
	+
	+

	Объекты образования
	дошкольное образовательное учреждение
	+
	+

	
	общеобразовательное учреждение
	+
	+

	Дополнительное образование
	организация дополнительного образования
	+
	+

	Физическая культура и спорт
	площадки для занятий физической культурой и массовым спортом
	+
	+

	Энергетика (электро- и газоснабжение населенных пунктов)
	объекты электро- и газоснабжения населенных пунктов
	+
	+

	Тепло- и водоснабжение населения, водоотведение
	объекты тепло- и водоснабжения населения, водоотведения
	+
	+

	Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение ТКО
	контейнерные площадки сбора ТКО для многоквартирных жилых домов
	-
	+

	
	контейнерные площадки сбора ТКО для индивидуальных жилых домов
	-
	+

	Благоустройство территории
	детские игровые площадки
	-
	+

	
	площадки отдыха взрослого населения
	-
	+

	
	площадки для выгула собак
	-
	+

	Озеленение территории
	озелененные территории общего пользования (в т.ч. общегородские в жилых районах, кроме придомовых озелененных территорий)
	+
	+

	
	Придомовые озелененные территории
	-
	+

	Отдых и обустройство мест массового отдыха
	общественная уборная в местах массового пребывания людей
	-
	+

	Культура и искусство
	общедоступная библиотека, ее филиал
	+
	+

	
	детская библиотека
	+
	+

	
	учреждения культуры клубного типа (дома культуры)
	+
	+

	Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества
	центр развития местного традиционного народного творчества
	+
	-

	Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг
	кладбище традиционного и смешанного захоронения
	+
	-

	Комплексное развитие территории
	виды моделей городской среды
	-
	+

	
	показатели площади жилищного фонда
	-
	+

	
	плотность населения
	-
	+

	
	параметры кварталов
	-
	+

	
	этажность и типы жилых зданий
	-
	+

	
	процентное соотношение площади застройки для размещения зданий – композиционных доминант
	-
	+

	
	плотность застройки земельного участка в жилом квартале
	-
	+

	
	обеспеченность озелененными территориями
	-
	+

	
	процент застройки земельного участка
	-
	+

	
	плотность улично-дорожной сети
	-
	+

	
	обеспеченность парковками (парковочными местами и (или) машино-местами)
	-
	+

	
	наличие дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений
	-
	+

	
	параметры обеспечения инженерной инфраструктурой
	-
	+

	Услуги связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
	стационарные торговые объекты, в том числе продовольственные товары/непродовольственные товары
	-
	+

	
	рыночные комплексы
	-
	+

	
	предприятия общественного питания
	-
	+

	
	объекты экстренной телефонной связи
	+
	-

	Жилищное строительство
	уровень обеспеченности населения жилищным фондом
	+
	+

	
	уровень обеспеченности населения общей площадью жилого помещения для муниципального жилищного фонда
	+
	+



Статья 4. Сведения о дифференциации (районировании) территории для целей применения расчетных показателей в виде перечня населенных пунктов в их составе и планировочных районов
Для целей территориальной дифференциации в составе НГП ГО выполнено районирование территории городского округа:
а) зона А – территория города Верхняя Пышма;
б) зона Б – территории сельских населенных пунктов:
– д. Верхотурка;
– д. Мостовка;
– п. Вашты;
– п. Гать;
– п. Залесье;
– п. Зелёный Бор;
– п. Исеть (административный центр поселковой администрации);
– п. Каменные Ключи;
– п. Кедровое (административный центр поселковой администрации);
– п. Красный (административный центр поселковой администрации);
– п. Красный Адуй;
– п. Крутой;
– п. Нагорный;
– п. Ольховка;
– п. Первомайский;
– п. Половинный;
– п. Ромашка;
– п. Сагра;
– п. Санаторный;
– п. Соколовка;
– п. Шахты;
– с. Балтым (административный центр сельской администрации);
– с. Мостовское (административный центр сельской администрации).
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Статья 5. В области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования парковок), дорожного сервиса, транспортного обслуживания (общественный транспорт)
Таблица 2
Предельные значения расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автомобильные дороги местного значения
	плотность автодорог местного значения, км/кв. км
	0,12
	транспортная доступность, мин.
	не устанавливается

	2
	Транспортно-пересадочный узел
	кол-во объектов при станции рельсового транспорта при пассажиропотоке 5 000 пассажиров в сутки для городского транспорта
	1
	не нормируется
	не нормируется

	3
	Велодорожки и велополосы
	доля от протяженности магистральных улиц, % (для нового строительства на незастроенных территориях)
	100
	транспортная доступность, мин.
	не устанавливается

	
	
	доля от протяженности магистральных улиц, % (для существующей застройки (в стесненных условиях)
	50
	пешеходная доступность, мин.
	



Таблица 3
Предельные значения расчетных показателей в области создания и обеспечения функционирования парковок

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Парковки (парковочные места и (или) машино-места) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки[footnoteRef:12] [12:  В соответствии с п. 8.133 СП 42.13330.2026 размещение зарядных станций электротранспорта допускается в границах земельных участков многоквартирной жилой застройки и многофункциональных комплексов] 

	кол-во парковочных мест и (или) машино-мест на 75 кв. м общей площади жилого помещения
	1
	пешеходная доступность, м
	устанавливается в соответствии с пунктом 9.2.7 
СП 476.1325800.2020

	2
	Парковки (парковочные места и (или) машино-места) для нежилой застройки[footnoteRef:13] [13:  В соответствии с п. 8.133 СП 42.13330.2026 размещение зарядных станций электротранспорта допускается: на стоянках автомобилей (открытого и закрытого типов, плоскостных открытого типа, подземных);] 

	кол-во парковочных мест и (или) машино-мест на расчетную единицу
	устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2026[footnoteRef:14] [14:  Приложение И, табл. И.1 СП 42.13330.2026] 

	пешеходная доступность, м
	устанавливается в соответствии с пунктом 8.125 СП 42.13330.2026 

	3
	Гостевые стоянки автомобилей
	кол-во парковочных мест и (или) машино-мест на 1 000 жителей
	30
	пешеходная доступность, м
	устанавливается в соответствии с пунктом 8.125 СП 42.13330.2026 



Правила и область применения показателей, приведенных в таблице 3.
1. Минимально допустимый уровень обеспеченности населения парковками (парковочными местами и (или) машино-местами) постоянного хранения для многоквартирной застройки рассчитывается для размещения мест постоянного хранения автомобилей.
2. Размещение парковок (парковочных мест и (или) машино-мест) для маломобильных групп населения регулируется подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр и введен в действие с 1 июля 2021 года).
3. Условия допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок регулируются пунктом 8.2 главы 8 СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.08.2018 № 474/пр и введен в действие 2 февраля 2019 года).
4. Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа парковками (парковочными местами и (или) машино-местами) при расчете для индивидуальной и блокированной жилой застройки составляет не менее 1 парковки (парковочного места и (или) машино-места) на 1 домохозяйство.
5. На территориях индивидуальной жилой застройки и блокированной жилой застройки размещение парковок (парковочных мест и (или) машино-мест) следует предусматривать в пределах земельных участков, предназначенных для размещения индивидуальных и блокированных жилых домов.
6. При подготовке и утверждении документации по планировке территории в отношении территорий, в границах которых предусматривается развитие многоквартирной жилой застройки, комплексное развитие территории, необходимо предусматривать расчет обеспеченности парковками (парковочными местами и (или) машино-местами) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки для каждого объекта капитального строительства жилого назначения.


Таблица 4
Предельные значения расчетных показателей в области создания и обеспечения функционирования велопарковок

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Велопарковки1
	не нормируется
	Не нормируется
	пешеходная доступность, м
	не устанавливается



1 Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности велопарковками и максимально допустимый уровень территориальной доступности устанавливаются в соответствии с таблицей 32 пункта 2.1 РНГП СО и Правилами благоустройства территории городского округа.

Таблица 5
Предельные значения расчетных показателей в области транспортного обслуживания (общественный транспорт,
в том числе экспресс-автобусы и скоростные трамваи)

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Остановочный пункт
	не нормируется
	не нормируется
	пешеходная доступность, м
	устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2026 (пунктами 8.81-8.85)
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Статья 6. В области образования

Таблица 6
Предельные значения расчетных показателей в области образования

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	в городской местности
	в сельской местности

	
	
	
	
	
	в малоэтажной застройке
	в многоэтажной застройке
	

	1
	Дошкольное образовательное учреждение
	кол-во мест для детей в возрасте 0 – 6 лет на 1 000 чел.
	61
	пешеходная доступность, м
	500
	300
	500

	2
	Общеобразовательное учреждение
	кол-во мест для детей в возрасте 7 – 18 лет на 1 000 чел.
	127
	пешеходная доступность, м
	750
	500
	750

	3
	Организация дополнительного образования
	кол-во мест для детей в возрасте 5 – 18 лет на 1 000 чел.
	67
	транспортная доступность, мин.
	30
	30
	30

	
	
	
	
	пешеходная доступность, м
	1 500
	1 500
	-



Правила и область применения показателей, приведенных в таблице 6.
[bookmark: _Toc19409]Для общеобразовательных учреждений допускается организация доступности к объектам путем создания маршрутов движения школьных автобусов, оборудованных в установленном порядке. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке принимается в соответствии с нормами доступности для общеобразовательных учреждений (пункт 6.4.53 СП 42.13330.2026).

Статья 7. В области физической культуры и массового спорта
Таблица 7
Предельные значения расчетных показателей в области физической культуры и массового спорта

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	величина

	
	
	
	
	
	в городской местности
	в сельской местности

	1
	Площадки для занятий физической культурой и массовым спортом
	кв. м/чел.
	0,7
	пешеходная доступность, м
	1 500[footnoteRef:15] [15:  Таблица 35 приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01.08.2023 № 435-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»
] 
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Статья 8. В области инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения)
Таблица 8
Предельные значения расчетных показателей в области инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения)

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Газоснабжение
	не нормируется
	не нормируется

	2
	Электроснабжение
	
	

	3
	Теплоснабжение
	
	

	4
	Водоснабжение
	
	

	5
	Водоотведение
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Примечание. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа объектами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа принимаются равными значениям расчетных показателей, установленным федеральными нормативными правовыми актами.


Статья 9. В области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО
Таблица 9
Предельные значения расчетных показателей в области размещения сбора и размещения ТКО

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	в городской местности
	в сельской местности

	1
	Контейнерные площадки сбора ТКО для многоквартирных жилых домов
	площадка1 на 6 – 8 подъездов для многоквартирных жилых домов, имеющих мусоропроводы
	1
	пешеходная доступность, м
	1002
	1002

	
	
	площадка1 на многоквартирный жилой дом
	1
	
	
	

	2
	Контейнерные площадки сбора ТКО для индивидуальных жилых домов
	площадка1 в радиусе пешеходной доступности
	1
	пешеходная доступность, м
	1002
	1002
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1 Количество контейнеров на площадке принимается по расчету в соответствии с Нормативами накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области (за исключением муниципального образования «город Екатеринбург»), утвержденными Постановлением РЭК Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК (в действующей редакции).
2 Максимально допустимый уровень территориальной доступности установлен в соответствии с пунктом 4 главы II СанПиН 2.1.3684-21

Статья 10. В области благоустройства территории
Таблица 10
Предельные значения расчетных показателей в области озеленения территории

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	в городской местности
	в сельской местности
	
	

	1
	Озелененные территории общего пользования1 (в т. ч. общегородские в жилых районах, кроме придомовых озелененных территорий)2
	кв. м/чел.
	13
	12
	транспортная доступность, мин.
	15

	
	
	
	
	
	пешеходная доступность, м
	устанавливается в соответствии с пунктом 7.6 СП 476.1325800.2020

	2
	Придомовые озелененные территории
	кв. м /чел.
	3
	3
	не нормируется
	не нормируется



1 К озелененным территориям общего пользования относятся: лесные парки, парки (городские, районные, тематические), скверы, бульвары, сады, набережные.
2 Соотношение «общегородского озеленения» и «озеленения жилых районов» – не менее 20 %.


Таблица 11
Предельные значения расчетных показателей в области благоустройства жилых территорий

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Детские игровые площадки
	кв. м/чел.
	0,7
	пешеходная доступность, м
	в пределах границ земельного участка

	2
	Площадки отдыха взрослого населения
	кв. м/чел.
	0,2
	пешеходная доступность, м
	в пределах границ земельного участка

	3
	Площадки для выгула собак
	кол-во объектов
	устанавливается в соответствии ГОСТ Р 72372-2025[footnoteRef:16] [16:  Пункты 4.4 и 4.5 ГОСТ Р 72372-2025 «Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак» содержат рекомендации, которые следует учитывать при подготовке документации по планировке территории;] 

	пешеходная доступность, м
	устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 72372-2025[footnoteRef:17] [17:  Пункт 4.7 ГОСТ Р 72372-2025 «Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак» содержит рекомендации, которые следует учитывать при подготовке документации по планировке территории] 
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Правила и область применения показателей, приведенных в таблице 11.
1. Согласно пункту 7.29 СП 476.1325800.2020 при недостатке площади для размещения в полном объеме обязательных элементов благоустройства на приватной придомовой территории (площадки отдыха взрослого населения, детские игровые площадки) допускается их размещение на территории общего пользования с учетом пешеходной доступности от входных групп зданий до данных объектов – не более 100 м.
2. При планировании площадок для выгула собак в условиях существующей жилой застройки максимальный допустимый уровень территориальной доступности является ориентировочным, инфраструктура для владельцев собак размещается исходя из имеющихся территориальных возможностей.
3. Значение расчетного показателя минимально допустимого размера территории, предназначенной для размещения площадки для выгула собак, составляет не менее 400 кв. м (в соответствии с таблицей 8.1 «Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона» раздела 8 СП 476.1325800.2020).

Статья 11. В области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения
Таблица 12
Предельные значения расчетных показателей в области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Общественная уборная в местах массового пребывания людей
	прибор на 1 000 чел.
	1
	пешеходная доступность, м
	750
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Статья 12. В области культуры и искусства
Таблица 13
Предельные значения расчетных показателей в области культуры и искусства

	№ п/п
	Наименование объекта
	Административно-территориальный уровень
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Общедоступная библиотека, ее филиал
	зона А
	кол-во объектов на 10 000 чел.
	1
	транспортная доступность, мин.
	15 – 30

	
	
	
	
	
	пешеходная доступность, мин.
	15 – 30

	
	
	зона Б
	кол-во объектов на административный центр поселковой (сельской) администрации
	1
	транспортная доступность, мин.
	15 – 30

	
	
	
	кол-во филиалов на 1 000 чел.
	1
	пешеходная доступность, мин.
	15 – 30

	2
	Учреждения культуры клубного типа (дома культуры)
	зона А
	кол-во объектов на 25 000 чел.
	1
	транспортная доступность, мин.
	15 – 30

	
	
	зона Б
	кол-во объектов на административный центр поселковой (сельской) администрации
	1
	транспортная доступность, мин.
	15 – 30

	
	
	
	кол-во филиалов на 1 000 чел.
	1
	пешеходная доступность, мин.
	15 – 30
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Статья 13. В области создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества
Таблица 14
Предельные значения расчетных показателей в области создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Центр развития местного традиционного народного творчества
	не нормируется
	не нормируется
	транспортная доступность, мин.
	не нормируется

	
	
	
	
	пешеходная доступность, м
	не нормируется
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Статья 14. В области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг
Таблица 15
Предельные значения расчетных показателей в области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Кладбище традиционного и смешанного захоронения
	га на 1 000 умерших
	0,5
	не нормируется


[bookmark: _Toc23752]Статья 15. В области комплексного развития территорий
Таблица 16
Предельные значения расчетных показателей в области комплексного развития территорий

	№ п/п
	Наименование показателя, единица изменения
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей включительно)
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами





	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Виды моделей городской среды
	центральная
(СП 532.1325800.2024)
	среднеэтажная
(СП 534.1325800.2024)
	малоэтажная
(СП 533.1325800.2024)
	малоэтажная
(СП 533.1325800.2024)

	2
	Уровень обеспеченности населения жилищным фондом (минимальный/максимальный), кв. м/чел.
	35 – 50
(приложение Ж, таблица Ж.1 СП 531.1325800.2024)
	40 – 70
(приложение Ж, таблица Ж.1 СП 531.1325800.2024)
	50 – 90
(приложение Ж, таблица Ж.1 СП 531.1325800.2024)
	50 – 90
(приложение Ж, таблица Ж.1 СП 531.1325800.2024)

	3
	Плотность населения1 (минимальная/максимальная),  чел./га
	350 – 450
(приложение А, СП 532.1325800.2024)
	300 – 350
(приложение А, СП 534.1325800.2024)
	50 – 80
(приложение А, СП 533.1325800.2024)
	50 – 80
(приложение А, СП 533.1325800.2024)

	4
	Параметры кварталов, площадь / протяженность стороны жилого квартала
	до 3,4 га / до 200 м
(п. 6.6.2 – п. 6.6.3 СП 532.1325800.2024) 
	до 5,0 га / до 250 м
(п. 4.1.2 СП 534.1325800.2024)
	1,8-5,0 га / до 510 м
(п. 4.1.3 СП 533.1325800.2024)
	1,8-5,0 га / до 510 м
(п. 4.1.3 СП 533.1325800.2024)

	5
	Этажность и типы жилых зданий
	9 этажей – (этажность рядовой застройки);
(приложение А, таблица А.1 СП 532.1325800.2024)
164 этажей – композиционные доминанты (двойная высота по сравнению с рядовой застройкой)
(приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024)
	8 надземных этажей:
– секционные (односекционные и многосекционные): коридорные, галерейные, блокированные;
– смешанные планировочные структуры.
Блокированная застройка – 3 надземных этажа,
застройка многоквартирными жилыми зданиями – 8 надземных этажей
(приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024)
	блокированная – 3 надземных этажа;
многоквартирная – 4 надземных этажа

– многоквартирные (секционные, коридорные, галерейные);
– смешанных планировочных структур

(приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024)
	индивидуальная – 3 надземных этажа;
блокированная – 3 надземных этажа

– индивидуальные жилые дома;
– блокированные жилые дома
(приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024)

	6
	Процентное соотношение площади застройки для размещения зданий – композиционных доминант
	до 25 % надземной площади жилых зданий, размещенных на площади застройки (п. 6.9.3 СП 532.1325800.2024).
Размещение в радиусе до 100 м в местах пересечений основных пешеходных и транспортных коммуникаций, для акцентирования площадей, входов в малые парки и скверы и пр.
(приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024)
	до 20 % надземной площади жилых зданий, размещенных на площади застройки.
Размещение в радиусе до 100 м в местах пересечения основных пешеходных и транспортных коммуникаций, для акцентирования площадей, входов в малые парки и скверы и пр.
(приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024)
	не более 15 % общей площади застройки территории (п. 6.6 СП 533.1325800.2024)
Используются жилые дома с контрастными архитектурному окружению силуэтом, материалами или пластикой фасадов
(п. 6.5, СП 533.1325800.2024)
(приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024)
	–

	7
	Плотность застройки земельного участка в жилом квартале2 (минимальная/максимальная), кв. м/га
	23 000 – 40 000
(приложение В, п. В.4, таблица В.4, СП 531.1325800.2024)
	11 000 – 29 000
(приложение В, п. В.4, таблица В.3, СП 531.1325800.2024)
	2 000 – 14 000
(приложение В, п. В.4, таблица В.2, СП 531.1325800.2024)
	2 000 – 14 000
(приложение В, п. В.4, таблица В.2, СП 531.1325800.2024)

	8
	Обеспеченность озелененными территориями (минимальная), кв. м/чел.
	расчет в соответствии с НГП ГО
(приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) 
	расчет в соответствии с НГП ГО
(приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024)
	расчет в соответствии с НГП ГО
(приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024)
	расчет в соответствии с НГП ГО
(приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024)

	9
	Процент застройки земельного участка3, не более, %
	80
(приложение А, таблица А.1 СП 532.1325800.2024)
	70
(приложение А, таблица А.1 СП 534.1325800.2024)
	блокированная застройка – 60
многоквартирная застройка – 80
(приложение А, СП 533.1325800.2024)
	индивидуальная застройка – 40
блокированная застройка – 60
(приложение А, СП 533.1325800.2024)

	10
	Плотность улично-дорожной сети, не менее, км/кв. км
	12
(приложение А, таблица А.1 СП 532.1325800.2024)
	10
(приложение А, таблица А.1 СП 534.1325800.2024)
	8
(п. 4.1.4 СП 533.1325800.2024)
	8
(п. 4.1.4 СП 533.1325800.2024)

	11
	Обеспеченность парковками (парковочными местами и (или) машино-местами)
	расчет в соответствии с НГП ГО
(п. 8.2 СП 532.1325800.2024)
(приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024)
	расчет в соответствии с НГП ГО
(приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024)
	100 %-ная обеспеченность машино-местами
(п. 8.1, СП 533.1325800.2024)
расчет в соответствии с НГП
(приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024)
	100 %-ная обеспеченность машино-местами
(п. 8.1, СП 533.1325800.2024)
расчет в соответствии с НГП
(приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024)

	12
	Наличие дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений
	расчет в соответствии с НГП ГО с учетом
СП 251.1325800,
СП 252.1325800
(приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024)
	расчет в соответствии с НГП ГО с учетом
СП 251.1325800,
СП 252.1325800
(приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024)
	расчет в соответствии с НГП ГО с учетом СП 251.1325800,
СП 252.1325800
(приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024)
	расчет в соответствии с НГП ГО с учетом СП 251.1325800, СП 252.1325800
(приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024)

	13
	Параметры обеспечения инженерной инфраструктурой
	от централизованных источников инженерной инфраструктуры
(приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024)
	от централизованных источников инженерной инфраструктуры
(приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024)
	от централизованных источников инженерной инфраструктуры
(приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024)
	от централизованных источников инженерной инфраструктуры, автономных источников инженерной инфраструктуры
(приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024)
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1 Плотность населения, чел./га: численность постоянного проживающего населения жилого квартала/кварталов, обеспеченная объектами социальной и общественно-деловой застройкой, размещенной в зоне пешеходной доступности, отнесенная к площади территории квартала/кварталов (п. 3.1.14 СП 531.1325800.2024);
2 Плотность застройки земельного участка в жилом квартале, кв. м/га: отношение суммарной поэтажной площади наземной части зданий и сооружений к площади земельного участка в жилом квартале (п. 3.1.12 СП 531.1325800.2024);
3 Процент застройки земельного участка: процентное соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, и общей площади земельного участка (п. 3.1.16 СП 531.1325800.2024);
4 Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа предельное количество этажей в зоне многоквартирной секционной жилой застройки составляет до 16 этажей.


Статья 16. В области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Таблица 17
Предельные значения расчетных показателей в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Стационарные торговые объекты, в том числе:
продовольственные товары/непродовольственные товары
	кв. м торговой площади на 1 000 чел.
	устанавливаются Приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 13.07.2023 № 452 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области и о признании утратившим силу Приказа Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 07.09.2021 № 471 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области и о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области»
	транспортная доступность, мин.
	не нормируется

	
	
	
	
	пешеходная доступность, м
	не нормируется

	2
	Рыночные комплексы
	
	
	транспортная доступность, мин.
	не нормируется

	
	
	
	
	пешеходная доступность, м
	не нормируется

	3
	Предприятия общественного питания
	кол-во мест на 1 000 чел.
	40
	транспортная доступность, мин.
	не нормируется

	
	
	
	
	пешеходная доступность, м
	не нормируется

	4
	Объекты экстренной телефонной связи
	объект на населенный пункт сельского типа
	1
	транспортная доступность, мин.
	не нормируется

	
	
	
	
	пешеходная доступность, мин.
	не более 15 мин.
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Статья 17. В области жилищного строительства
Таблица 18
Состав жилых зон для городских и сельских населенных пунктов в зависимости от дифференциации населенных пунктов

	№ п/п
	Наименование жилой зоны
	Зона А
	Зона Б (административный центр поселковой (сельской) администрации)
	Зона Б (иные сельские населенные пункты)

	1
	Зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (девять этажей и более)
	+
	–
	–

	2
	Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми зданиями (от пяти до восьми этажей, включая мансардный)
	+
	–
	–

	3
	Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми зданиями (до пяти, включая мансардный)
	+
	+
	–

	4
	Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (до четырех этажей, включая мансардный)
	+
	+
	+

	5
	Зона застройки блокированными жилыми домами
	+
	+
	+

	6
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	+
	+
	+



Правила и область применения показателей, приведенных в таблице 18.
1. Для расчета проектной численности населения и определения потребности в объектах социальной инфраструктуры при разработке документации по планировке территорий в случае многоквартирного жилищного строительства применяется прогнозируемый уровень обеспеченности населения жилищным фондом – 38,2 кв. м/чел.
2. При планировочной организации жилых зон следует предусматривать их дифференциацию по типам застройки, ее этажности и плотности, местоположению с учетом историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также с возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и обеспечения противопожарной безопасности.
В состав жилых зон включаются:
– зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (девять этажей и более);
– зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми зданиями (от пяти до восьми этажей, включая мансардный);
– зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (до четырех этажей, включая мансардный);
– зона застройки блокированными жилыми домами;
– зона застройки индивидуальными жилыми домами.
В сельских населенных пунктах следует предусматривать преимущественно индивидуальные жилые дома или жилые дома блокированного типа с приквартирными участками. Жилые дома секционного типа (многоквартирные) могут применяться при соответствующем обосновании.
3. Для муниципального жилого фонда устанавливается социальная норма площади жилого помещения.


Таблица 19
Норма площади жилого помещения для муниципального жилищного фонда

	№ п/п
	Тип жилого дома по уровню комфорта
	Минимальная обеспеченность общей площадью жилого помещения, кв. м/чел.
	Обеспеченность жилыми комнатами, шт./чел.

	1
	Социальный
	20
	количество жилых комнат в квартире меньше на одну комнату или равно числу проживающих



Статья 18 Оценка соблюдения требований
1. Соблюдение обязательных требований, установленных НГП ГО, оценивается:
а) при разработке, согласовании и утверждении документов территориального планирования и правил землепользования и застройки;
б) при подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территории;
в) при разработке и утверждении градостроительных планов земельных участков.
2. Обеспечение оценки соблюдения требований, установленных НГП ГО, в пределах своих полномочий осуществляет управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа.
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[bookmark: _Toc11199]Статья 19. Перечень законодательных актов, нормативных правовых актов, документов в области технического нормирования, методических рекомендаций, которые использовались при подготовке НГП ГО и определении значений предельных показателей обеспеченности и доступности объектов местного значения
1. Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71.
2. Методические рекомендации по развитию сети общеобразовательных организаций, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования; приложение «Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования», утвержденные заместителем министра образования и науки Российской Федерации А. А. Климовым 04.05.2016 № АК-15/02.
3. Методические рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1039-ПП.
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
5. Жилищный кодекс Российской Федерации.
6. Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01.08.2023 № 435-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области».
7. СП 42.13330.2026 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утвержден приказом Минстроя России от 11.06.2026 № 368/пр).
8. СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территория городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утвержден и введен в действие приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр).
9. СП 531.1325800.2024 «Свод правил. Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.01.2024 № 25/пр и введен в действие с 19.02.2024).
10. СП 532.1325800.2024 «Свод правил. Градостроительство. Центральная модель городской среды. Правила проектирования» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.01.2024 № 26/пр и введен в действие с 19.02.2024).
11. СП 533.1325800.2024 «Свод правил. Градостроительство. Малоэтажная модель городской среды. Правила проектирования» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.01.2024 № 35/пр и введен в действие с 24.02.2024).
12. СП 534.1325800.2024 «Свод правил. Градостроительство. Среднеэтажная модель городской среды. Правила проектирования» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.01.2024 № 36/пр и введен в действие с 24.02.2024).
13. СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.08.2018 № 474/пр).
[bookmark: _GoBack]14. Стандарт комплексного развития территорий, разработанный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Акционерным обществом «ДОМ.РФ» совместно с КБ «Стрелка» по поручению Председателя Правительства Российской Федерации (прямая ссылка: https://дом.рф/urban/standards/printsipy-kompleksnogo-razvitiya-territoriy/).
15. Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации.
16. Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 13.07.2023 № 452 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области и о признании утратившим силу приказа Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 07.09.2022 № 471 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области и о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области».
17. Генеральный план городского округа, утвержденный Решением Думы от 26 февраля 2010 года № 16/1, в действующей редакции.
18. Правила землепользования и застройки на территории городского округа, утвержденные Решением Думы от 31 октября 2019 года № 15/4, в действующей редакции.
19. Стратегия социально-экономического развития городского округа на период до 2035 года, утвержденная Решением Думы от 25 апреля 2019 года № 10/1.
20. ГОСТ Р 72372-2025 «Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак. Общие требования к типологии, проектированию, оборудованию и содержанию территорий для прогулок, занятий и игр с собаками» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.11.2025 № 1362-ст).
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