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ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки внесения изменений в документацию по планировке территории «Проект планировки территории и проект межевания территории ведения гражданами садоводства, для предоставления льготным категориям граждан на земельном участке с кадастровым номером 66:36:3203001:1287»

	№ 
п/п
	Перечень и наименование основных позиций
	Содержание основных позиций

	1
	2
	3

	1. 
	Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории
	Территория в границах земельного участка с кадастровым номером 66:36:3203001:1287

	2.
	Наименование объектов капитального строительства, которые планируется разместить на данной территории 
	Планируется размещение объектов капитального строительства в соответствии с 
СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения»

	3.
	Основные требования к результатам инженерных изысканий  
	Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для установления характеристик о природных условиях, рельефе и условиях местности для территории, в отношении которой осуществляются инженерные изыскания. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыскания. 
Результат работ оформляется в виде отчета.

	4.
	Границы территории, на которой проводятся инженерные изыскания
	Территория в границах земельного участка с кадастровым номером 66:36:3203001:1287

	5.
	Виды инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические изыскания

	6.
	Границы территории выполнения инженерных изысканий (в соответствии с границами действия документации по планировке территории (границами проектирования *)
* уточняются на этапе проектирования

	6.1
	Схема границ проектирования *
* могут изменяться в ходе проектирования
[image: ]

	6.2
	Координаты границ проектирования (МСК-66)*
* могут изменяться в ходе проектирования
	№
	Х
	У

	1
	403575.57
	1536467.56

	2
	403440.07
	1536428.98

	3
	403416.98
	1536474.53

	4
	403334.02
	1536724.55

	5
	403336.67
	1536726.07

	6
	403367.34
	1536748.78

	7
	403380.49
	1536758.25

	8
	403410.75
	1536779.89

	9
	403412.30
	1536763.14

	10
	403474.72
	1536784.06

	11
	403499.49
	1536803.58

	12
	403534.41
	1536856.47

	13
	403571.44
	1536870.78

	14
	403572.00
	1536837.97

	15
	403580.26
	1536834.12

	16
	403589.32
	1536829.90

	17
	403591.64
	1536828.83

	18
	403606.03
	1536822.12

	19
	403616.99
	1536817.01

	20
	403644.67
	1536804.10

	21
	403648.24
	1536802.44

	22
	403599.88
	1536686.90

	23
	403579.95
	1536560.34

	1
	403575.57
	1536467.56




	7.
	Состав и содержание работ
	Выполнить комплекс инженерных изысканий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объеме, достаточном для подготовки документации по планировке территории.
Программу инженерных изысканий представить на согласование и утверждение инициатору разработки инженерных изысканий.

	8.
	Инициатор разработки инженерных изысканий
	Администрация городского округа Верхняя Пышма 

	9.
	Источник финансирования работ
	Средства бюджета городского округа Верхняя Пышма (муниципальное задание)
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